


Скачайте приложение с официального сайта [Zoiper 5](http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current" \t "_blank).



После появления данного окна, нажмите **Запустить**. Начните установку программы, ознакомтесь с условиями соглашения и следуйте всем шагам установки.





Запустите программу Zoiper с рабочего стола. Появится окно с предложением приобрести платную версию, но если вы хотите звонить при поможи бесплатной версии, нажмите «Continue as a Free user»



В появившемся окне введите данные SIP-аккаунта


В первом окне введите номер SIP-аккаунта, выданный Premier Telecom.

Во втором окне введите пароль, выданный Premier Telecom.


После того, как Вы ввели необходимые данные, нажмите **Login**




В появившемся окне введите адрес сервера **voip.premiertelecom.md и** нажмите **Next.**




В следующем окне программа просит ввести данные имени авторизации и outbound прокси сервера. Эти данные можно не вводить и просто пропустить этот шаг, нажав **Skip**

****

Далее система начинает тестировать подходящие протоколы. Если предыдущие настройки указаны верно, то один из протоколов, **SIP TCP** или **SIP UDP,** выделится зеленым цветом. Нажмите **Next.**



В открывшемся окне программы обратите внимание на зеленую галочку в левом верхнем углу. Она говорит о том, что все настройки выполнены правильно. Для того, чтобы начать звонить, нажмите на значок в правом вверхнем углу и введите нужный номер. Номер должен быть введен в формате 373 22 672498 (код страны, код города и номер телефона). Далее нажмите **Dial.**



Вы также можете отключить микрофон во время звонка нажав **Mute,** включить громкуюсвязь, нажав **Speaker.** Для удержания вызова нажмите **Hold.**

